
   Sunny Data Control 3.93 (28.03.2008)

      - SDC:
         - Unterstützung der Portal-Anbindung für Direktkommunikation mit Wechselrichter 
         - Kanalbeschreibungsdateien werden Anlagenbezogen abgelegt
         - Passwortschutz für Momentanwertdarstellungen
         - Problem im Zusammenhang mit Sunny Boy Control Light beseitigt
         - Problem bei Parameterbereichsgrenzen beseitigt
         - Menüpunkt "Gerät entfernen" für SunnyBeam deaktiviert (wird vom Sunny Beam nicht unterstützt)
         - Problem beim Zwischenspeichern von Kanalbeschreibungen beseitigt
         - Problem beim speichern der Mittelwerteinstellungen bei Direktkommunikation beseitigt. 
           Optimierung der Datenaufzeichnung.
         - Transparenzeffekte in der Momenanwertdarstellung
         - Kommunikation
           Der Dialog "Verbinden mit PV-Anlage..." wird automatisch automatisch nach 30 Sekunden geschlossen,


   Sunny Data Control 3.92 (07.12.2007)

      - SDC:
         - SDC unter Windows Vista
           Anpassung der RAS-Verbindung an Windows Vista. 
           Wegen der neuen noch nicht ausgereiften und fehlerhaften Sicherheitsmechanismen (Ordnerumleitung ect.) 
           unter Windows Vista, sind Anwendungen, die in das Verzeichnis: "C:\Programme" installiert werden 
           und dort Daten ablegen wollen, nur eingeschränkt lauffähig. 
           ABHILFE für die SDC-Version 3.9.2:
             Wählt der Anwender ein anderes Installations-Verzeichnis (z.B. C:\SMA), 
             ist die Anwendung uneingeschränkt anwendbar. 

         - Direkte Wechselrichterkommunikation.
           Datenaufzeichnung wurde implementiert. Die Ablage der Messdaten erfolgt in CSV-Dateien. 

         - Excel-Macros wurden um die Funktionen: "Fenster fixieren" und "Autofilter" erweitert.

         - Realisierung des Sunny Portal Spammers.Ab sofort verschickt SunnyBeam nur die neuen Messdaten ans Portal.
         
         - Eingabefeld: "PV-Anlagenkennung": in den Sunny-Portal-Einstellungen 
            Die Feldlänge wurde auf 36 Zeichen reduziert.
            Eingabe von Leerzeichen ist wieder möglich.

         - Die Liste der "Ausgewählten Anlagen" in den Eistellungen für "Automatisches Auslesen" von Anlagen,
           wurde beim Starten von SDC fälschlicherweise sortiert.
           Die händisch festgelegte Reihenfolge bleibt jetzt erhalten.

         - Eine Umbenneung einer Anlage über SDC wird auch in den Eistellungen für "Automatisches Auslesen" übernommen.

         - Speicherung der Kanallisten:
           Die Kanallisten werden anlagenbezogen gespeichert. ( d.h. nicht mehr unter <SDC-Home>\devices sondern <SDC-Home>\Plants\<plantname>\devices )



   Sunny Data Control 3.91 (31.05.2007)

      - SDC: 
         - Problem beim Speichern von Energiewerten (SDT-Dateien) beseitigt.  



   Sunny Data Control 3.9  (02.03.2007)

      - SDC:
         - CSV-Datenablage: Statt dem Excel-Format können Archivwerte nun auch in einem einstellbaren CSV-Format abgelegt 
           werden (neue Einstellung "Datenablage"), die Excel-Dateien-Generierung kann abgeschaltet werden.
         - Sunny Mail Bugfix: Unter bestimmten Bedingungen war das CSV-Format ungültig. 
         - Datenablage: Vermeiden von Datenlücken bei Datenübertragungsabbrüchen.
         - Problem beim Speichern von Energiewerten ("E-Tag"-Kanälen) beim SunnyBeam beseitigt.
         - Fehler beim Neuanlegen von PV-Anlagen beseitigt (einige Einstellungen wurden von alten Anlage mitgenommen).
         - Nach dem Erfassen werden wieder automatisch die Zeitbereiche der Kanäle aktualisiert.
         - Problem beim Sperren der Momentanwertanzeige beseitigt (Problem im Installateursmodus).
         - Momentanwertanzeige: Der PV-Knoten kann in die Übersicht gezogen werden. Zeit für "SyncOnline" ist nun einstellbar.
         - Archivwertanfrage: Der Zeitbereich für alle Kanäle einer Anlage kann eingestellt werden (im Kontextmenü)
         - Parametersetzen: Gemeinsames Bestätigen für das Setzen von Parametern bei allen Geräten, 
           der Schiebregler wurde entfernt.
         - Transportprotokolle (SunnyNet, SMANet) sind nun einstellbar.
         - Bei Excel-OCX-Problemen kann SDC nun dennoch gestartet werden.



   Sunny Data Control 3.81 (08.09.2006)
      - SDC: 
         - Unterstützung für PV-Anlagen ohne Datenlogger ("Direktkommunikation" mit Wechselrichtern)
         - Bugfixing bei Geräteaustausch mit Sunny Boy COntrol
         - Versenden von Sunny Mails über anderen Port als SMTP-Port möglich
         - Problem beim Kanallistenabfrage bei Gerätetypänderungen beseitigt
         - Parametersetzen bei allen Geräten gleichzeitig wieder möglich
         - Problem beim Speichern von digitalen Kanälen in den Excel-Dateien beseitigt
         - Optimierungen des Kontexmenüs in der Archivdatenabfrage
         - diverse Änderungen in RAS-Modul
         - diverse optische Änderungen



   Sunny Data Control 3.8  (13.03.2006)

      - SDC:
         - Direkte Unterstützung für Windows "RAS"-Verbindungen (Windows "Remote Access" Verbindungen)
         - "TCP/IP"-Verbindungen wurden in "Netzwerk" umbenannt. (Das Modul enthält nun auch die RAS-Ansteuerung)
         - Während einer "automatischen Datenabfrage" von PV-Anlagen wird das SDC Hauptfenster nicht mehr automatisch
           in den Vordergrund gebracht. (Die Kanäle werden im Hintergrund abgefragt).
         - Archivdatenabfrage überarbeitet. Drag&Drop zur Auswahl der Kanäle ist nicht mehr notwendig. Die
           Einstellung, welche Kanäle aufgezeichnet werden, ist außerdem in die Hauptdarstellung integriert worden.
         - Neue Icons für Geräte, Toolbox, Startbildschirm...
         - Unterdrückung des Mehrfachstartens von SDC auf dem gleichen Rechner.
         - Momentanwertabfrage: Die Maximalleistung von Geräten wird automatisch berechnet und an die richtige Farbpalette 
           gebunden, wenn ein Geräte auf die Oberfläche eingefügt wird (bisher war das nur rein manuell möglich).
         - Fehlerbeseitigung beim Speichern der Pfade zu Hintergrundbildern. (Anzahl der Zeichen bisher limitiert auf 90)
         - Hauptmenüpunkt "Anlagenüberprüfung" vereinigt mit "Zeitbereiche aktualisieren (F5)". 
         - Fehlerbeseitigung beim Abbrechen von Wahldialogen (der Dialog wurde immer doppelt angezeigt).
         - Gerätetypabfrage komplett neu implementiert. Fehler beseitigt, der unter ungünstigen Situationen
           die Abfrage "Momentanwertanzeige geändert. Wollen Sie sichern" erzwang...
         - Fehlerhafte Bitmaske bei Abfrage der SINFO's korrigiert. Abfrage Neuimplementiert
         - SDC-Einstellungsdialog geändert: Neue-Menüpunkte, Umbenennung von bestehenden, Umsortierung noch Häufigkeit
         - Versand von Testkanälen ins SunnyPortal
         - Sprachkatalog "Spanisch"
 aus der Hauptdistribution entfernt (jetzt nur noch Englisch und Deutsch) enthalten.
           Die Sprachkataloge "Spanisch" und "Italienisch"
           werden separat zum Download angeboten werden.
         - SBC-Update ("TDOS"-Variante) wurde aus dem Hauptprogramm SDC komplett entfernt. 
           Firmware-Updates sind nun nur noch über das externe Programm "SBCUpdate.exe" möglich...



   Sunny Data Control 3.71 (10.09.2005)
      
      - SDC:

         - Sunny Portal Mailer:
           - Fehlerbereinigung im SMTP-Mailer. Der Mailer funktionierte bei einigen Servern nicht korrekt.
         - Überarbeitung der niedrigen kommunikationsfunktionen in der Momentanwertdarstellung,
           (Lösen von Problemen mit SunnyBeam)
         - Unterstützung von SMAData-Testkanälen
         - Einige Veränderungen am Einzelgeräteinformationsdialog
         - Beseitigung von Zugriffsverletzungen (in der borlandmm.dll) nach dem Herunterladen von Archivkanälen
         - Beseitigung von Problemen bei der Kanalsuchfunktion (im "Parameter Tabulator")
         - Neue Warnung hinzugefügt, wenn SunnyBeam in der Momentanwertdarstellung angezeigt wird 
         - Viele Änderungen wegen SunnyBeam (CMD_GET_SINFO, Paketzeitstempel, ...)
         - Fehlerbereinigung nach automatischer Archivdatenabfrage: Nur die Abfrage von Kanälen im normalen
           Benutzerlevel war möglich
         - Überarbeitung der kommunikationsfunktionen im Parameter-Dialog
         - Entfernen einiger Speicherprpbleme 
         - Beseitigung Fehler bei der Defragmentierung von SMAData-Paketen
         - Genauere Überprüfung von defekten oder ungültigen Kanallisten (bei Abfrage vom Gerät)
         - Entfernen einer Dialogwarnung beim Schreiben in eine schreibgeschützte Onlineübergabedatei
           ("./Online/*.ini") sowie fehlende Übersetzung von Kanalwerten hinzugefügt
         - Entfernen einer Zugriffsverletzung bei der Verwendung des SDC-Team-Plugins
         - Neue Übersetzungen speziell für das Sunny Central Control
         - Erweitertes Loggen von Ereignissen nach "./log/error.log"



   Sunny Data Control 3.7 (01.03.2005)

      - SDC:

         - Neues SDC-Plugin für SunnyBeam: Das Gerät ist mit USB-Treiber ansprechbar, der 
           dem SunnyBeam beiliegt. (Achtung!: Neue SunnyBeam Firmware 2.xx ist notwenig!)
         - Die Speicherung von Energiewerten wurde komplett überarbeitet (wgn. SunnyBeam)
         - Installskript überarbeitet: "mfcans32.dll"-Problem; jetzt nur noch eine einzelne EXE;
                                       Probleme bei Auswahl des Ziellaufwerkes beseitigt  
         - Copyright auf "SMA Technologie AG" geändert
         - Beim Programmsprachwechsel wurden manche Werte im Einstellungsdialog fälschlicherweise auf 
           den Standardwert gesetzt...
         - Beim Parametersetzen "für alle Geräte des gleichen Typs" kam am Ende keine Abfrage, ob
           die Werte permanent gespeichert werden sollen...

      - SDC-Agent:
         - Fehlerbereinigung: Bei größeren Anlagen konnte es vorkommen, dass Datenpakete verloren gehen.
           Die "GridView-Komponente" zeigte dann nicht alle Wechselrichter an.

      - SMAUpdate:
         - Neues SMAUpdate-Prohramm Version 1.2



   Sunny Data Control 3.6 (23.08.2004)

      - SDC:

         - Einige Anpassungen am TCP/IP-Verbinungsmodul, um ein besseres Verhalten beim
           Erfassen von neuen Geräten im Netz zu unterstützen...
         - Fehlerbereinigung in der "Online-Darstellung": Der Schalterzustand des Menüpunktes
           "Datenübergabedatei schreiben" wurde beim Beenden von SDC nicht automatisch gespeichert
         - Unterstützung des Firmwareupdates über TCP/IP wurde bereinigt (SMA-Update Programm)
         - Unterstützung der neuen Sunny-Portal Funktionen (Versenden von EMails an www.sunny-portal.de)
         - Neue deutsche Bedienungsanleitung für Sunny Data Control



   Sunny Data Control 3.5 (26.05.2004)

      - SDC: 
         - Vollständiges Redesign der Kommunikationsschicht, neue Plugin API eingeführt:
           Verfügbare Plugins sind nun: "Seriell", "Modem" und neu "TCP/IP" 
         - Neue Kommunikation über TCPIP möglich (Unterstützung SBC's mit Ethernet-PiggyBack)
         - Neues Sprachübersetzungssystem ermöglicht Unterstützung für andere Sprachen
           (Chinesische Kataloge zukünftig extern nachladbar)
         - Fehlerbereinigung beim Setzen von Geräteparametern:
              - Das Timeout war immer fest auf 2 Sekunden
              - Das Einfügen von Leerzeichen in Parameterwerten war unter bestimmten 
                Bedingungen nicht möglich
              - Ineffektiver Paketfilter verursachte Probleme, wenn schnell zwischen 
                Momentanwert und Parameterwertdarstellung gewechselt wurde; 
                Pakete gingen verloren...
              - Pufferüberlauf verursachte Probleme beim Setzen von Statustextkanälen (Zeichenketten)
         - Problem beim Laden älterer Projekt-Dateien (von SDC 3.2 oder älter) beseitigt
         - Fehlerhafte Darstellung in der Gesamtübersicht: Werte wurden falsch 
           dargestellt (z.B. Wert "2.016" wurde als "2.16" angezeigt)
         - Problem in der Anlagenüberprüfung in Verbindung mit der erwarteten 
           Netzwerkadresse beseitigt; Kanallisten werden dort falls notwendig
           heruntergeladen...
         - Problem im eingebauten Paketmonitor beseitigt. Pakete wurden ggf. in der
           falschen Reihenfolge angezeigt.
         - Neue Übersetzungstexte für Kanallistenübersetzung für NetPiggyBack aufgenommen
         - Problem gelöst in der "Automatischen Datenabfrage": Die Abfrage startete 
           nicht mehr automatisch, wenn SDC ohne Neustart über einen Tageswechsel betrieben wurde;                
         - Weitere Probleme in der automatischen Datenabfrage gelöst: ggf. blockierten
           Warnungen oder Verbindungsfehlermeldungen die weitere Datenabfrage ohne
           weitere Benutzereingaben
         - Installationsscript geändert. Probleme mit OLEPRO32.DLL and VCF132.ocx
           nach Deinstallation gelöst
         - Neues Batchfile "register.bat" ermöglich das nachträgliche Registrieren
           notwendiger DLL's im System, falls andere Programme die Registrierung hier
           abändern



   Sunny Data Control 3.43 (xx.xx.2004)
      
      - SDC: Beseitigung des Floatingpoint-Problems: Es wurden in unregelmäßigen
             Abständen "C++" und "Floatingpoint Exception" Fehlermeldungen angezeigt,
             die ein korrektes Sichern der Messwerte erschwerte...




   Sunny Data Control 3.42 (24.11.2003)

      - SDC:
          - Neue Sunny Team Dokumentation hinzugefügt
          - Fehlerbereinigung im neuen Firmwareupdate bei Verwendung von RS485
          - Fehlerbeseitigung in Gesamtübersicht; Falsche Einheit bei "E-Heute"



   Sunny Data Control 3.41 (10.10.2003)
      
      - SDC: 
          - Unterstützung von Sunny-Team-Geräten durch neues Plugin
          - Einstellbare Texte im Fenster Onlineübersicht





   Sunny Data Control 3.4 (23.09.2003)

      - SDC:
          - Problem beim Exceldatei-Auswahldialog beseitigt
          - Timeoutzeiten beim Zugriff auf Geräten angepasst
          - Erweitertes automatische Auslesen von aufgezeichneten Messkanälen im SBC
          - optionale Anzeige der Tagesenergie in der Gesamtübersicht
          - automatisches permanentes Speichern von SBC-Kanälen
          - Sortieren von Geräten nach Seriennummer oder Name möglich
          - Korrektur bei der Darstellung von Nachkommastellen
          - Einstellung des Zeitbereichs beim Auslesen von aufgezeichneten Messkanälen möglich
          - Vorbereitung für neues Firmwareupdate
      
     - SDCAgent:
          - Mögliches Problem beim Konfigurieren über Browser beseitigt 
     
     - Java-Applet:
          - Problem bei der Chart-Komponente beseitigt: Die Zeitachse wurde erst nach jeder
            zweiten Aktualisierung korrekt dargestellt
          - Die Komponenten zeigen "Waiting for initial values..." an, solange sie noch
            keine Werte vom Server erhalten haben.
          - Die Chart-Komponente stellt nun die letzten 100 Werte dar (vorher nur 50)  





   Sunny Data Control 3.3 (19.05.2003)

      - SDC:

          - Diverse Probleme beim Speichern der Messwerten in den ExcelSheets beseitigt
            (u.a. für Sunny Island => Negativwerte).
          - Die Anzahl der enthaltenen Messwerte im Excel-Blatt wurde falsch berechnet
          - Sunny Central wird nun wie ein Sunny Boy Control behandelt (z.B. bei Geräteerfassung)
          - Fehlende Anlagenverzeichnisse werden angelegt, wenn diese noch nicht existierten.
          - Fehler im Paketmonitor: Bits im CTRL-Feld vertauscht (BROADCAST + ANSWER)
          - Unterstützung des "SMANET"-Protokolls, bisher nur "SunnyNet". Protokoll wird beim 
            Erfassen automatisch festgestellt. Protokoll ist im Dialog "Geräteinformation" einsehbar 
            ("Verwendetes Protokoll"). 
          - Onlinedisplay: Gerätenamen werden unterstrichen dargestellt. Layoutfehler bei großen
            Schriften beseitigt.
          - Dialog "Kanalauswahl für Spotwertabfrage": Automatische Umrechnung des Auslastungswertes von
            "," in "." und umgekehrt.
          - Warnung beim Erfassen, wenn keine Schreibrechte auf die Projektdatei existieren
          - Änderungen der Netzadressen werden bei der Anlagenkontrolle (Messwertabfrage) automatisch
            erkannt und in der Anlage korrigiert.
          - Nach dem Ändern der Einstellungen, welche Messkanäle aufgezeichnet werden sollen, wird der 
            Aufzeichnungsbereich des Messkanals automatisch in der Anzeige im Hauptdialog aktualisiert.
          - Dialog "Messkanäle" wird der Hintergrund der ausgewählten Kanäle mit "Streifenmuster" zur 
            besseren Lesbarkeit hinterlegt.
          - Onlinedisplay: Doppelklick auf Gerät im Feld öffnet automatisch den Dialog 
            "Einzelgeräteinformation"
          - Onlinedarstellung: Default Icons für Wechselrichter in "Wechselrichtersymbol" und für
            Sunny Boy Control in "Summensymbol" geändert.
          - Messkanalspeicherung in Excel-Dateien: Fehlermeldungen überarbeitet und neue hinzugefügt
            (z.B. bei Zugriffsrechtsproblemen)
          - Veraltete Onlinehilfe entfernt. Es wird nun das SDC-Handbuch als PDF angezeigt (über Hauptmenü)
          - Überprüfung des Installateurspasswort an Sunny Boy Control angeglichen.
          - "Onlineübergabedatei" wird nun nach jedem Gerät komplett geschrieben. Bisher nur nach Abfrage
            aller Geräte in der Onlinedarstellung
          - Modem (TAPI): Es werden jetzt wirklich nur noch Modem-Geräte und COM-Verbindungen für die 
            Schnittstellenauswahl angezeigt. Vorher wurden auch interne Windows-Geräte mitaufgelistet.
          - VDEW-Warnung im Installateursmodus beim Setzen von Parameterkanälen erscheint nur noch in
            der deutschen Sprachauswahl.
          - Warnung beim Entfernen von Geräten über Sunny Data Control, dass die Geräte auch im
            Sunny Boy COntrol entfernt werden.
          - Excel-Makro zum Anzeigen der Messkanäle ist nun signiert.
          - Kanallisten werden nicht mehr mitgeliefert. Kanallisten evtl. älterer SDC Versionen (<=V3.1)
            werden vom Installer automatisch gelöscht.
          - Der Endzeitpunkt beim Auslesen von Messkanälen ist nun nicht mehr vom aktuell angezeigten
            Aufnahmezeitbereich eines Kanals abhängig. Dadurch entfällt ggf. die notwendige Aktualisierung,
            um auch die letzten Messwerte abzuspeichern.
          - Bei der Überprüfung des Gerätetyps wird bei Änderung dieser mit den Eintragungen
            der Excel-Sheets abgeglichen.


      - SDCAgent:

          - Textfeld auf Oberfläche entfernt. Bei Klick auf Fenster wird der Browser zur Konfiguration 
            automatisch geöffnet.
          - Fehler bei Benutzung von neueren Mozilla/Netscape Versionen entfernt. Parameter konnten
            nicht korrekt gespeichert werden.
          - Automatische Auswahl der Sprache für Web-Dialog anhand der Einstellungen des Browsers.


       - Java-Applet:

          - Fehler beim Darstellen von Statustextkanälen. Kanalwert überschrieb Kanalnamen
          - Layout der Gridfield-Komponente weiter an die Onlinedarstellung von SDC angenähert:
            Gerätenamen werden unterstrichen. Neues Layouten um Kanalwerte besser darzustellen.
            Wenn sich die Maus über dieser Komponente befindet, wird der Mauszeiger in "Hand" geändert.
          - korrekte Bildschirmzentrierung von möglichen Fehlermeldungen.
          


   Sunny Data Control 3.22 (02.10.2002)

      - SDC
          - Problem beim Laden einer PV-Anlage (verwendeter serieller Port) beseitigt
          - Fehler bei der Modembenutzung beseitigt:
            Die Telefonnummer darf nun aus bis zu 50 Ziffern bestehen.
          - Fehler beim Parametersetzen beseitigt. Kanaltexte wurden 
            fälschlicherweise nur in Großbuchstaben zum Gerät geschickt
          - "Zugriffsverletzung" bei zu schnellem Wechsel zwischen "Parametersetzen"
            und "Onlinedarstellung" behoben
          - Fehlerbereinigung in der Onlinedarstellung: Möglicherweise wurden 
            falsche Werte dargestellt, wenn Geräte nicht erreichbar waren
          - SDC läd nun wieder automatische die letzte PV-Anlage von einer 
            älteren SDC version
          - Kleine Verbesserungen im Dialog "Anlage laden"
          - Gerätenamen/ID können nun nur noch eindeutig eingestellt werden;
            Dialog überarbeitet
          - Problem mit "amerikanischen" Sunny-Boys umgangen (fehlerhafte Kanallisten)
          - Installationsskript: Alte SDC Versionen werden aus Windows Startmenü 
            und Software-Registrierung entfernt. Alte SDC-Programm-Versionen im 
            installationsverzeichnis werden nun ebenfalls automatisch gelöscht.




   Sunny Data Control 3.21 (09.08.2002)

      - SDC
          - Fehler im Modemeinwahldialog beseitigt
          - Kleiner Fehler in der Onlinedarstellung beseitigt
          - Onlineübergabedatei zusätzlich im XML-Format
          - Attribute der erzeugten Excel-Dateien geändert
          - Timing-Dialog im Installateurslevel sichtbar
        


   Sunny Data Control 3.2  (01.08.2002)

      - Java-Applet
          - Bei Zeitzonen kleiner Null wurde kein Graph in der Chart-Komponente 
            dargestellt
          - Neue Parameter...

      - Sunny Data Control
          - Einstellung von eigenen Gerätenamen und Geräte-IDs
          - Neues erweitertes Excel-Sheet-Format eingeführt
          - "Sunny Central" und "Sunny Island" Unterstützung 
            (SMA-Data-Protokoll-Anpassung)
          - Neues Projektfile "*.spx" (XML-basierend)
          - Firmwareversionsabfrage eines SBC per Default abgeschaltet
          - Spanische Menüs
          - Excel-Makro angepasst (Neues Excel-Sheet-Format, spanisch)
          - Fehler beim Parametersetzen bereinigt
          - Erweiterung Kanaltextübersetzung Multistring-Wechselrichter
          - Neues Installationsskript


   Sunny Data Control 3.1  (02.04.2001)

      - Java-Applet: 
          - Das Skalierungsintervall der Y-Achse in der 
            Chart-Komponente wurde überarbeitet  
          - Bei Messwertintervallen oberhalb von einer Minute
            werden keine Sekunden mehr auf der Zeitachse dargestellt
          - Die dargestellte Zeit richtet sich nun nach der Zeitzone des 
            Servers (der Rechner mit Sunny Data Control) 
            dargestellt
          - Die Sprache der dargestellten Texte in der Gridview-Komponente 
            läßt sich nun mit dem Parameter "Language" einstellen 
            (deutsch oder englisch)
          - Beim Start des Applets wird die gesamte Übersicht der 
            GridView-Komponente vorgeladen

      - Sunny Data Control:
          - Das Aufzeichnen der Meßkanäle eines SBC kann nun 
            (ab SBC-Firmware-Version 3.05 ) vom PC aus gesteuert werden 
            (Menü: "Extras/Kanalaufzeichnung")
          - Die Systemzeit eines SBC muss nun nicht mehr in UNIX-Zeit 
            eingestellt werden
          - Es können nun auch Firmwareaktualisierungen mit SBC-Lights 
            durchgeführt werden
          - Die Funktionen zum Eintragen von Geräten im Onlinedisplay
            wurden erweitert
          - Die Abfragerichtung der Geräte im Onlinedisplay kann nun auch
            vertikal erfolgen
          - Schrifteigenschaften (kursiv, fett, ...) im Onlinedisplay werden 
            nun berücksichtigt
          - Fehlerbeseitigung bei der Anlagenverwaltung
          - Einge Einträge in der Kanalübersetzungstabelle ergänzt
          - keine Absturzmeldungen bei Modemverbindungen unter Windows95/98
            mehr
          - Nach dem Parametersetzen wird der Gerätetyp überprüft
          - Parameterkanäle werden nicht mehr unnötig oft geholt
          - Warnhinweise bei Kommunikationsproblemen zu Geräten einstellbar
          - Onlinehilfe für Sunny Boy Control entfernt
          - Gerätetypaktualisierung ist jederzeit per Menü durchführbar
          - Beseitigung von Problemen  bei der Energiewertabfrage
          - Beseitigung von Problemen bei der Benutzung der seriellen 
            Schnittstellen (COM5 bis COM8)
          - Anzahl der verwaltbaren Geräte (Wechselrichter, Sunny Boy Controls)
            nicht mehr begrenzt
          - Paketmonitor mit Aufzeichnungsfunktion eingebaut
          - Fehler beim Eintragen von Meßwerten in Excel-Datei beseitigt

      - SDC-Agent  
          - Durch einen Fehler konnte nur max. 255 mal eine Verbindung 
            zwischen Java-Applet und SDC-Agent aufgebaut werden
          - Der Agent steht nun direkt im Hauptverzeichnis von Sunny Data Control




   Sunny Data Control 3.02  (25.07.2000)

      - Fehler bei der Geräteerfassung: Es wurden immer doppelt so viele
        SBC angezeigt, als eigentlich gefunden wurden
      - Timing-Dialog (in Einstellungen) überarbeitet


   Sunny Data Control 3.01  (29.06.2000)

      - Die automatische Datenabfrage funktionierte nicht korrekt
      - Mit dem Excel97-Makro können nun auch mehr als 20
        Kanäle gleichzeitig ausgewählt werden


   Sunny Data Control 3.00  (21.06.2000)
 
      - Neue Funktionen, um Kanäle aus PV-Anlage im Internet darzustellen
      - Java-Applet für Internet-Präsentation
      - Windows-Deamon (SDC-Agent) für Applet-Kommunikation
      - Info-Dialog beim Programmstart hinzugefügt (SunnyBoy Grafik)
      - Statusmeldungen bei einer Modemverbindung erscheinen jetzt wieder
        in Englisch, wenn die englische Menüführung aktiviert ist
      - Mehrere Fehler bei der Geräteerfassung beseitigt
      - Fehler (Abstürze) beim Programmbeenden beseitigt
      - Statusleiste um Paketverkehr-Anzeige erweitert
      - Beim Ändern der Ausmaße der Onlinedarstellung bleiben
        die Positionen der Geräte wenn möglich erhalten
      - Icons in der Online-Darstellung geändert
      - Fehler beim Umbenennen einer PV-Anlage beseitigt
      - Übersetzungstabelle für Gerätekanäle (SBC+) ergänzt
      - Speicherleck beim Übertragen von Meßkanälen beseitigt
      - Aktuelle SBC-Firmware aus Distribution ausgelagert
      


